**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiot zamówienia: dostawa kompletu paneli ściennych wraz z ich montażem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach w budynku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie.

Równoważność oznacza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach, niż wymagane przez Zamawiającego.

**Wymagania ogólne.**

1. Do produkcji paneli ściennych należy zastosować płyty MDF.
2. Pozostałe materiały płytowe i materiały pochodzenia chemicznego, jak lakiery, kleje, tworzywa sztuczne, w tym okleiny i inne powinny odpowiadać wymaganiom higieniczno-sanitarnym określonym w normach dotyczących danego rodzaju materiału oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty.
3. Wykończenie powierzchni powinno zapewniać odporność na zarysowania, ścieranie rysunku drewna, wysoką temperaturę (odparzenia), ślady dłoni, odbarwianie pod wpływem światła słonecznego (odporność na promieniowanie UV) i powinno być przystosowane do mycia powszechnie dostępnymi środkami czyszczącymi. Oferowane panele ścienne powinny być odporne w szczególności na czynniki: wodę, herbatę, kawę, olej, atrament i 15% roztwór środka czyszczącego.
4. System mocowania paneli do ściany musi być na stałe klejem.

**Opis paneli ściennych – 523 mb (233 szt. formatek) oraz kleju:**

1. Panele ścienne powinny być wykonane na wymiar, dedykowane do konkretnych miejsc we wskazanych pomieszczeniach.
2. Panel ścienny: wysokość 40 cm, grubość 6 mm o łącznej długości 523 mb. Długości paneli z rozmieszczeniem na pomieszczenia podano w oddzielnej tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do SOPZ
3. Panele ścienne powinny być wykonane z płyty MDF laminowanej obustronnie: z jednej strony laminatem Kronospan K013 SU lub równoważnym, a z drugiej strony (przeciwprężnej) laminatem o takiej samej grubości, natomiast innym wzorze.
4. Panele ścienne powinny być oklejone dookoła PCV laminatem Kronospan K013 SU o grubości 0,8 mm lub równoważnym.
5. Panele powinny być przyklejone do ścian na stałe, klejem DISTYK SAURUS GLUE Total na bazie MS polimerów lub równoważnym.

**UWAGA:**

Przed przystąpieniem do montażu, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych pomiarów w każdym pomieszczeniu biurowym, celem właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

1. Panele ścienne z rozmieszczeniem na pomieszczenia